# 简单使用

1 快速选择信道：同时按下(Fn + LCTRL + 数字)

1到4为蓝牙，5到8为usb接收器

2 清除当前信道配对：同时按下(Fn + LCTRL + s)

清除当前模式配对：同时按下(Fn + LCTRL + a)

清除当前模式是指蓝牙或接收器模式下的4个信道。

3 重新配对：

切换并清除要配对的信道。清除后，蓝牙模式cap常亮，

接收器模式num常亮，表示清除成功。

蓝牙模式 ：用主机搜索键盘，按提示操作

USB接收器：未配对信道下插入USB接收器

4 设置开机默认无线模式和信道：出厂默认USB接收器信道1

按6下ins -> F3 -> 数字(1到4为蓝牙，5到8为usb接收器)

高级使用：

支持通过引脚配置文件修改键位，增加功能，编

辑可编程按键等高级功能。具体修改参看引脚配置文件内说明，

充电：

电池容量为2600mah，预计充电时间为8小时左右。

# 无线连接

支持两种无线模式：USB接收器和蓝牙4.0BLE。

每种无线模式有4个信道，每个信道只能配对一个主机接收器。

快速选择无线模式和信道：

方法一：连续按3下pause键(引脚配置文件中可修改)，cap闪

烁，再按数字键选择主机。

方法二：(Fn + LCTRL + 数字) 同时按下

数字1到4为蓝牙，5到8为USB接收器。

此功能不改变上电默认无线模式和信道。

USB接收器配对：

未配对状态下(cap闪num常亮)，插入USB接收器，键盘自动

关机。重新打开键盘，配对成功。此模式配对会改变默认无线

模式和信道。

蓝牙4.0BLE配对：

未配对状态下(num闪cap常亮)，用主机搜索键盘，按主机提

示操作。此模式配对不会自动关机，也不会改变默认无线模式

和信道。重新配对时，请先删除主机端的原配对信息。

清除配对信息：

方法一：按6下ins键(引脚配置文件中可修改)，进入配置模式

选择清除模式 a键 当前无线模式下全部信道

s键 当前无线模式下当前信道

数字1键，开始清除。

方法二：(Fn + LCTRL + a)，清除当前无线模式下全部信道。

(Fn + LCTRL + s)，清除当前无线模式下当前信道。

# 修改配置

两种配置模式：PC配置软件(需通过USB接收器)和快捷键。

PC配置软件：

1 打开键盘，用USB接收器模式与电脑连接。

2 打开PC配置软件，点击“读取配置”。

3 修改配置。APP升级后需要选择“更新引脚配置文件”。

4 点击“下载配置”。

快捷键配置：

1 连续按6下ins键(引脚配置文件中可修改)，进入配置模式。

2 num快闪，按Fx或字母选择配置内容。

3 cap快闪，按数字键选择配置参数。

4 等待3秒钟后键盘自动关机，再开机使用新配置。

功能和参数选择表：

功能 参数

r 重置全部配置 数字1重置全部配置。包括USB接收器配对

信息，但不包括蓝牙配对信息。

a 清除全部配对 数字1清除当前无线模式下所有信道配对

s 清除当前配对 数字1清除当前无线模式下当前信道配对

F1 自动关机时间 数字0到9分别为无限，15分钟, 30分钟,

F2 TP自动关闭时间 45分钟, 1小时，2小时，3小时，4小时，

5小时，6小时。

F3 默认连接主机 数字1到4为蓝牙，5到8为usb接收器。

F4 中键滚轮速度 数字1到9为从慢到快。0为关闭滚轮，

用作鼠标中键。

F5 鼠标中键 数字0鼠标中键作为backspace键

数字1作为鼠标中键

F6 小红点灵敏度 数字1到9为从慢到快