**刷新固件调节小红点速度说明书**

1. 在 群文件 qmk 里面下载安装qmk\_toolbox.exe
2. 打开 qmk\_toolbox.exe，勾选 autoflash，如下图

Text

Description automatically generated

直接把 \*\*\*.hex 固件拖进图中方框里面

3，打开 via 软件

1. 按照下图箭头指向进行操作，保存当前键盘布局，以防出现刷固件之后出现按键回复刷机状态。

A picture containing calendar

Description automatically generated

1. 按照下图操作，把 P 键设置为 Reset 按键

A picture containing text, monitor, computer, electronics

Description automatically generated



1. 然后点击 “ P ” 键，观察 qmktoolbox进行刷机进度，刷机完成之后，把键盘布局重新load 下来，如下图。

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated